

Esta medición se hace a título personal, a petición de D. Antonio Vázquez, para MIPROMA-BIOCONTROL.

VERIFICACIÓN TERMÓMETRO DE SONDA

|  |  |
| --- | --- |
| TERMÓMETRO MIPR. BIOCONTROL. | TERMÓMETRO CRISON PT 100 Mod. 638Pt |
| 15, 1 ºC | 15ºC |
| 20.2 ºC | 20.1 ºC |
| 50.2 ºC | 50 ºC |
| 60.3 ºC | 60.1ºC |
| 70.2ºC | 70ºC |